Техническое задание.

**на поставку оргтехники**

1. Наименование продукции: поставка оргтехники.

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующие на территории России (ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- срок гарантийного обслуживания поставляемого Товара, должен быть не менее 36 месяцев, после подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

5. Поставляемый Товар должен быть не ранее 2019 года выпуска.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во шт.** |
| 1 | Монитор BenQ 23. 8 GW2480E (9H.LHELA.CBE)IPS 1920\*1080/D-sub/HDMI/DP  (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Характеристики экрана | | | Размер экрана | 23.8 " | | Разрешение экрана | 1920×1080 | | Соотношение сторон экрана | 16:9 | | Тип матрицы | IPS | | Статическая контрастность | 1000:1 | | Динамическая контрастность | 20000000:1 | | Яркость экрана | 250 кд/м2 | | Углы обзора | 178° по горизонтали,  178° по вертикали | | Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | | Эргономика монитора | | | Наклон экрана | есть | | Угол наклона экрана | -5°/+20° | | Интерфейсы и разъемы | | | Количество разъемов D-SUB | 1 | | Количество разъемов HDMI | 1 | | Версия разъемов HDMI | 1.4 | | Разъем Display Port | 1 | | Мультимедиа | | | Встроенные динамики | есть | | Мощность акустической системы | 2×1 Вт | | Выход на наушники | есть | | Разъем подключения наушников | 3.5 мм | | Электропитание монитора | | | Тип блока питания | внутренний | | Корпус монитора | | | Размер крепления VESA | 100×100 | | Цвет | черный | | Покрытие корпуса | матовое | | 2 |
| 2 | МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (1102S33NL0) A4 3in1 40ppm  (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Основные характеристики | | | Технология печати | лазерный | | Тип печати | черно-белый | | Формат печати | A4 | | Размещение | настольный | | Встроенный ЖК-дисплей | монохромный | | Сканер | есть | | Копировальный аппарат | есть | | Печать | | | Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 40 стр/мин | | Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi | | Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть | | Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 | | Сканер |  | | Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной | | Максимальный формат сканирования | A4 | | Разрешение сканирования | 600×600 dpi | | Автоматическое двустороннее сканирование | есть | | Автоподача оригиналов для сканирования | 50 листов | | Копир |  | | Максимальный формат копирования | A4 | | Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi | | Автоподача оригиналов для копирования | 50 листов | | Расходные материалы | | | Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | | Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | | Количество картриджей | 1 | | Лотки |  | | Подача бумаги (стандарт) | 250 | | Выход бумаги (стандарт) | 150 | | Емкость лотка ручной подачи | 100 лист | | Разъемы, интерфейсы | | | Интерфейс USB 2.0 | есть | | Интерфейс RJ-45 | есть | | 2 |