## ****Техническое задание****

1. Наименование оборудования: Кресло-коляска

2.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

-товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара.

4. Год выпуска Товара: не ранее 2019года.

5.Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или требуемое значение** |
| **1.0** | **Требование к документации** |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |
| 1.4 | Послегарантийное техническое обслуживание | Наличие |
| 1.5 | Страна происхождения |  |
| 1.6 | Название оборудования | Кресло-коляска |
| 1.7 | Количество | 3 штуки |
| **2.0** | **Общие сведения** |  |
| 2.1 | Назначение | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений. |
| 2.2 | Применение | Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. |
| **3.0** | **Технические параметры** |  |
| 3.1 | Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: | - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами;  - задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса;  - задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией;  - задние колеса должны иметь пластиковую защиту спиц;  - должны быть рычаги стояночного тормоза;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - опоры для стоп должны быть оснащены упором для пяточной части;  - должны быть опоры противоопровидывания;  - должны быть упоры для икроножных мышц;  - подлокотники должны быть съемные или откидные. |
| **4.0** | **Технические характеристики** | |
| 4.1 | Ширина сидения | не менее 570 мм |
| 4.2 | Грузоподъемность | не менее 150 кг |