**Техническое задание на**

**видеогастроскоп**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Характеристика параметра** | **Сведения о функциональных характеристиках товара (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, заявленные Заказчиком** |
| 1. | Угол поля зрения не менее | не менее 140° |
| 2. | Глубина резкости, мм не менее | не менее 4-100 мм |
| 3. | Изгиб дистального конца | вверх | не менее 210° |
| вниз | не менее 120° |
| вправо | не менее 120° |
| влево | не менее 120° |
| 4. | Диаметр дистального концане более, мм | не более 9,2 |
| 5. | Диаметр вводимой трубки не более, мм | не более 9,0 |
| 6. | Диаметр рабочего канала, мм | не более 2,8 |
| 7. | Рабочая длина вводимой трубки не менее, мм | не менее 1050 мм |
| 8. | Общая длина | не менее 1373 мм |
|  | **Комплект состоит из:****-** Видеогастроскоп- Чистящая щетка (3 шт)- Резиновый клапан биопсийного канала (10 шт)- Набор О-образных колец(2 шт)- Силиконовое масло- Адаптер для очистки (2 шт)- Набор обратных клапанов- Крышка газового клапана- Загубник- Крышка для замачивания- Крышка вилки световода- Инструкция по эксплуатации на русском языке- Инструкция по очистке на русском языке |  |
|  | **Список стандартных принадлежностей:**1)Резиновый клапан биопсийного канала2)Клапан отсоса3)Клапан подачи воздуха/воды | Наличие |
|  | **Дополнительные требования:** |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска – не ранее 2021 года. | наличие |
|  | Гарантия  | Не менее 12 месяцев |