**Техническое задание на**

**видеогастроскоп**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Характеристика параметра** | | **Сведения о функциональных характеристиках товара (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, заявленные Заказчиком** |
| 1. | Угол поля зрения не менее | | не менее 140° |
| 2. | Глубина резкости, мм не менее | | не менее 4-100 мм |
| 3. | Изгиб дистального конца | вверх | не менее 210° |
| вниз | не менее 120° |
| вправо | не менее 120° |
| влево | не менее 120° |
| 4. | Диаметр дистального конца  не более, мм | | не более 9,2 |
| 5. | Диаметр вводимой трубки не более, мм | | не более 9,0 |
| 6. | Диаметр рабочего канала, мм | | не более 2,8 |
| 7. | Рабочая длина вводимой трубки не менее, мм | | не менее 1050 мм |
| 8. | Общая длина | | не менее 1373 мм |
|  | **Комплект состоит из:**  **-** Видеогастроскоп  - Чистящая щетка (3 шт)  - Резиновый клапан биопсийного канала (10 шт)  - Набор О-образных колец  (2 шт)  - Силиконовое масло  - Адаптер для очистки (2 шт)  - Набор обратных клапанов  - Крышка газового клапана  - Загубник  - Крышка для замачивания  - Крышка вилки световода  - Инструкция по эксплуатации на русском языке  - Инструкция по очистке на русском языке | |  |
|  | **Список стандартных принадлежностей:**  1)Резиновый клапан биопсийного канала  2)Клапан отсоса  3)Клапан подачи воздуха/воды | | Наличие |
|  | **Дополнительные требования:** | |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | | наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска – не ранее 2021 года. | | наличие |
|  | Гарантия | | Не менее 12 месяцев |