Техническое задание.

**на поставку оргтехники**

1. Наименование продукции: поставка оргтехники.

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующие на территории России (ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- срок гарантийного обслуживания поставляемого Товара, должен быть не менее 36 месяцев, после подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

5. Поставляемый Товар должен быть не ранее 2019 года выпуска.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во шт.**  |
| 1 | Монитор BenQ 23. 8 GW2480E (9H.LHELA.CBE)IPS 1920\*1080/D-sub/HDMI/DP (или эквивалент) |

|  |
| --- |
| Характеристики экрана |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Эргономика монитора |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | 1 |
| Мультимедиа |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность акустической системы | 2×1 Вт |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Электропитание монитора |
| Тип блока питания | внутренний |
| Корпус монитора |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |

 | 2 |
| 2 | МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (1102S33NL0) A4 3in1 40ppm(или эквивалент) |

|  |
| --- |
| Основные характеристики |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Сканер | есть |
| Копировальный аппарат | есть |
| Печать |
| Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 40 стр/мин |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
| Сканер |  |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Автоматическое двустороннее сканирование | есть |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 листов |
| Копир |  |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 листов |
| Расходные материалы |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Лотки |  |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Разъемы, интерфейсы |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
| Интерфейс RJ-45 | есть |

 | 2 |